

### Notatka prasowa Sulz am Neckar, kwiecień 2017

Szybkie łączenie

# Nowe trzpienie montażowe KIPP przekonują prostym zastosowaniem

**Firma HEINRICH KIPP WERK uzupełnia swój asortyment o nowe trzpienie montażowe. Umożliwiają one proste łączenie i mocowanie dwóch części bądź przedmiotów obrabianych poprzez naciśnięcie przycisku. Specjalne modele ze stali nierdzewnej są odpowiednie do szczególnie wymagających zastosowań.**

Trzpienie montażowe KIPP to funkcjonalne elementy działające według znanej, prostej zasady. Najpierw należy nacisnąć przycisk na górze trzpienia. Powoduje to odblokowanie i wciągnięcie kulki umieszczonej w dolnej części. Następnie należy wsunąć trzpień w przewidziany otwór i zwolnić przycisk. Kulka jest wysuwana i powoduje zablokowanie trzpienia. Nie jest możliwe przypadkowe zwolnienie trzpienia spowodowane przez drgania lub inne wpływy zewnętrzne.

KIPP fabrycznie oferuje trzpienie montażowe z uchwytami T, L i grzybkowymi z czarnego tworzywa termoplastycznego i częściami stalowymi ze stali nierdzewnej, o średnicach 5-16 mm i długościach 10-80 mm. Posiadają one mały otwór, do którego w razie potrzeby można zamocować linkę zabezpieczającą. Ponadto w ofercie znajdują się również trzpienie z wytrzymałej, hartowanej stali nierdzewnej, odpowiednie do wysokich obciążeń. Znajdują one zastosowanie w przemyśle spożywczym i chemicznym, a także lotnictwie i kosmonautyce. Dzięki praktycznemu uchwytowi pierścieniowemu również te trzpienie KIPP można zaopatrzyć w linkę zabezpieczającą.

Znaków ze spacjami:

Nagłówek: 62 znaków

Wstęp: 16 znaków

Tekst: 1.375 znaków

Łącznie: 1.453 znaków

KIPP POLSKA SP. Z O.O.

Przemysław Słaby

ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

Telefon: 71 339 21 44

E-mail: przemyslaw.slaby@kipp.pl

### Dodatkowe informacje i zdjęcia prasowe

Zob. www.kipp.pl, Rubryka: Aktualności/prasa

### Foto

|  |  |
| --- | --- |
| Trzpienie montażowe z chwytem T. Foto: KIPP | KIPP-Trzpienie montażowe z chwytem T, z samoczynnym blokowaniem-K 0792.jpg |
| Trzpień montażowy z uchwytem pierścieniowym. Foto: KIPP | KIPP-Trzpień montażowy z uchwytem pierścieniowym – stal nierdzewna, z samoczynnym blokowaniem-K 0746.jpg |
|  |  |

Prawa autorskie: udostępnione do bezpłatnej publikacji w mediach branżowych.

Z prośbą o podanie źródła.