

### Notatka prasowa Sulz am Neckar, Grudzień 2018

Do dużych ilości

# KIPP przedstawia pneumatyczne elementy mocujące

**Firma HEINRICH KIPP WERK do istniejącego asortymentu dołożyła szeroką paletę elementów mocujących. Nowości wyróżnia pneumatyczna zasada działania, a są one przeznaczone do stosowania w obrabiarkach. Dzięki częściowej automatyzacji procesy zostały znacznie ułatwione.**

*Pneumatyczny przyrząd do mocowania1* kształtowego składa się z korpusu mocującego i tulei zaciskowej. Po nakręceniu korpusu mocującego na właściwe urządzenie sprężone powietrze dostarczane przez złącza oznaczone „otwieranie“ lub „zamykanie“ pneumatycznie odblokowuje lub zaciska tuleje zaciskowe. Łatwa wymiana tulei zaciskowej umożliwia szybkie oraz pewne mocowanie różnych przedmiotów obrabianych o nieregularnych kształtach.

Korzystanie z *dociskacze hakowe pneumatyczne2* przewiduje skręcenie przedmiotu obrabianego ze sworzniem mocującym. Otwieranie i zamykanie odbywa się dzięki dostarczeniu sprężonego powietrza do oznaczonych złączy. Kolejne przyłącze służy do przedmuchiwania i czyszczenia powierzchni przylegającej. Dodatkowo poprzez to złącze możliwe jest wykonanie zapytania, czy przedmiot obrabiany przylega do powierzchni. Ponadto *dociskacze pneumatyczne2* mogą być używane jako system mocowania z punktem zerowym.</p>

Decydującą cechą wyróżniającą *łapy hakowe pneumatyczne3, dociski odchylane4* i *dociski boczne pneumatyczne5* jest kierunek mocowania przedmiotów obrabianych. *Łapy hakowe pneumatyczne3* mocują od góry. *Dociski odchylane pneumatyczne4* są odchylane w sposób umożliwiający swobodne zakładanie, wyjmowanie oraz mocowanie przedmiotów obrabianych od góry. Optymalne dojście zapewniają *dociski boczne pneumatyczne5*: Dzięki mocowaniu bocznemu górna powierzchnia obróbki pozbawiona jest krawędzi zakłócających.

Znaków ze spacjami:

Nagłówek: 47 znaków

Wstęp::  16 znaków

Tekst: 1.691 znaków

Łącznie: 1.754 znaków

HEINRICH KIPP WERK KG

Przemysław Słaby

ul. Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

Telefon: 71 339 21 44

E-mail: przemyslaw.slaby@kipp.pl

Dodatkowe informacje i zdjęcia prasowe

Zob. www.kipp.pl, Rubryka: Aktualności/prasa

### Zdjęcia

|  |  |
| --- | --- |
| KIPP przedstawia pneumatyczne elementy mocujące | Plik obrazu:  KIPP\_Spannelemente\_pneumatisch\_2018.jpg  K1392 Zacisk pneumatyczny1  K1390 Zaciski szybkomocujące pneumatyczne2  K1409 Łapy hakowe pneumatyczne3  K1388 Dociski odchylane pneumatyczne4  K1410 Pneumatyczne dociski boczne5 |
|  |  |

Prawa autorskie: udostępnione do bezpłatnej publikacji w mediach branżowych.

Z prośbą o podanie źródła.